OBRA: 'CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA  COLONIA REVOLUCION A BASE DE:  CONCRETO  DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS  Y GUARNICIONES  CON  SECCION  DE 20 x 15 x 30 CMS. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
TRABAJOS POR EJECUTAR

El Contratista deberá tomar en cuenta las siguientes disposiciones para la integración de sus precios unitarios, siendo el inciso b) requisito ineludible para que la DOPM reciba para revisión su propuesta:

a- Estos trabajos se ejecutarán en horario diurno,  tomando en cuenta la autorización de la Dirección de Tránsito del Gobierno del Estado, en base al tráfico de cada vialidad con   el objeto de generar la menor problemática vial.
b- Los trabajos se ejecutaran de una forma coordinada con los trabajos de pavimentacion.
LOS TRABAJOS POR EJECUTAR COMPRENDEN EN TERMINOS GENERALES LOS SIGUIENTE:

1.-  GUARNICION TRAPEZOIDAL.
a).- Se iniciará con los trabajos de guarnición trapezoidal una vez que se tenga ejecutada la capa de base hidráulica lista, según indique la Dirección de Obras Públicas Municipales (D.O.P.M.). Se cimbrara siguiendo las pendientes de la capa de base previamente hecha, y se colara el concreto hidráulico premezclado de resistencia f’c= 200 kg/cm2.(EP-2)
b).- Una vez transcurrido el tiempo de fraguado, se procederá a quitar la cimbra metalica y se hara la limpieza correspondiente del área de trabajo, los cuales terminarán cuando sea recibido por la D.O.P.M.

2.- BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR.

a).- Los trabajos de banquetas se harán posteriormente a los de las guarniciones trapezoidales, se procederá a rellenar el área donde se construirá la banqueta con material producto de excavación y se compactara la capa, de acuerdo a indicaciones de la D.O.P.M. según las condiciones del lugar donde se aplique.

El concreto hidráulico será de resistencia f’c= 150 kg/cm2 premezclado, y previamente al colado se dara un riego con agua para humedecer la superficie. El acabado será a vuelta de llana y se usara curacreto base agua después del colado para protección del mismo. (EP-3)
3.- SEÑALAMIENTO.
Los trabajos de señalamiento comprenderán básicamente  la fabricación y/o adquisición y colocación donde lo indique la D.O.P.M. de los dispositivos de protección que se requieren durante la construcción de las obras, conforme a lo establecido en el capítulo 6° del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (S.C.T.) Quinta edición 1986 y a lo indicado en el inciso 3.01.01H.03 de las  Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. edición 1984.  

4.- GENERALES.
El Contratista estará obligado a realizar las pruebas de laboratorio de control de calidad en la elaboración de los concretos a utilizar en los diferentes conceptos indicados en la forma E-7, durante el tiempo de ejecución de la obra, debiendo entregar a la D.O.P.M. los resultados de las pruebas y de las  adicionales que ordene la D.O.P.M

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-1.-OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE
          PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objetos del concurso, debiendo en su formulación apegarse estrictamente tanto a lo señalado en el pliego de requisitos y sus apéndices, como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios  relacionados con las mismas, del Estado de Chihuahua, asi como su Reglamento.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-2.- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20X30X15 CMS,  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN:  La guarnición trapezoidal (20 cm de base, 30 cm de altura y 15 cm de corona)  se hara una vez terminada la capa de base hidraulica indicada en proyecto. Se procederá a la limpieza y  afine (en caso de ser necesario) de la superficie donde se hara la guarnicion para eliminar todo el material suelto, polvo y materias extrañas que se encuentren en ella, después se pondrá la cimbra (formas metálicas). Una vez que la D.O.P.M. indique que la cimbra esta lista para el colado, se hara un riego de agua en el área a colar, y se hara el colado con concreto premezclado de resistencia f’c = 200 kg/cm, el cual tendrá que ser vibrado para el mejor acomodo del mismo en la cimbra, y recubierta la corona con curacreto base agua para protección del concreto. Para la ejecución de estos trabajos deberá de utilizarse el equipo adecuado, el cual será a juicio del Comité Calificador, motivo de descalificación no incluirlo dentro de la relación de equipo a utilizar, así como dentro del programa de utilización del mismo. 

MEDICIÓN:  La guarnición trapezoidal se llevara a cabo, por unidad de obra terminada, y se medirá tomando como unidad el metro lineal ya terminado.

BASE DE PAGO:  La guarnición trapezoidal de 20x30x15 cms, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro lineal. Éste precio unitario incluye lo que corresponda por: afine necesario, cimbra, cimbrado y descimbrado, concreto premezclado, colado, curacreto, limpieza del lugar de trabajo, así como el horario para la ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-3.- BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CMS DE ESPESOR..

EJECUCIÓN .-  La  construcción de las banquetas de 8.00 cms de espesor se harán después de la ejecución del concepto de guarniciones trapezoidales, y se procederá previamente a dar afine al área sobre la cual se construirá la banqueta, (en caso de ser requerido se rellenara con material producto de excavación y se compactara el mismo hasta ser recibido por el residente de la D.O.P.M.), una vez recibido el afine se colocara la cimbra (metalica o de madera según elija el contratista) y se dara un riego de agua a la superficie para después colar el concreto de resistencia f’c = 150 kg/cm2 el cual tendrá un acabado a vuelta de llana, posteriormente se cubra con curacreto base agua para la protección del mismo.
MEDICIÓN.-   La medición de las banquetas de 8.00 cms de espesor se hara por unidad de obra terminada, y se tomará como unidad el metro cuadrado (m2).
BASE DE PAGO.-   La medición de las banquetas de 8.00 cms de espesor se hara por unidad de obra terminada, y se tomará como unidad el metro cuadrado (m2). Éste precio unitario incluye lo que corresponda por: afine necesario, cimbra, cimbrado y descimbrado, concreto premezclado, colado, curacreto, limpieza del lugar de trabajo, así como el horario para la ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-4.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
          Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a mantener y conservar todo el tiempo que sea requerida la limpieza total de la obra, así como la de las desviaciones y los caminos de acceso.

          Asi mismo, debera de contar con letrinas portátiles para el personal trabajador de las obras en una proporción de una pieza por cada veinte trabajadores.

          La limpieza general de la obra y la adquisición ó renta de las letrinas portátiles necesarias,  será a cargo del Contratista y por lo tanto su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajo conforme a lo estipulado en el inciso: 1.01.01.005-G.03 del libro I de Generalidades y Terminología.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-5.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los  lugares que se le indiquen, un letrero informativo de la obra de las dimensiones indicadas en croquis anexo, con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con una lona ahulada de Vinilo Promo Plus, estas deberán estar soportadas por una estructura metálica, de acuerdo a la leyenda indicada por la D.O.P.M., las cuales deberán instalarse en los lugares que se indiquen en forma oportuna.

La elaboración, colocación y el mantenimiento de estos (Dos señales) por cada frente de trabajo,  será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra. 

CROQUIS DE SEÑALAMIENTO:
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	DISCULPE LAS MOLESTIAS
	
	

	 
	
	MEJORAMOS ESTA VIALIDAD
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