Obra: ADECUACIONES VIALES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD (AMPLIACIÓN DE CARRILES EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II Y AV. LOMBARDO TOLEDANO).
Licitación No. DOPM-06-2019
TRABAJOS POR EJECUTAR


LOS TRABAJOS A EJECUTAR COMPRENDEN EN TERMINOS GENERALES LO SIGUIENTE:

1.- PRELIMINARES
Se iniciará con los trabajos de, Retiro de retenida de línea de CFE, Desmantelamiento de señalamiento vertical, Retiro de poste de anuncio particular y paradero de camión con recuperación del material y su traslado al almacén que indique la supervisión. Se continuará con Demoliciones, de Concreto hidráulico: simple y reforzado, de carpeta asfáltica y adoquín de conformidad con lo indicado en el proyecto. Se incluye también los trabajos de Desmantelamiento de luminaria y poste de alumbrado público, con recuperación del material y su traslado a donde lo indique la dependencia.
2.- TERRACERIAS
2.1.- CORTES
Se continuará con las excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante, Incluye: retiro del material al banco que elija el contratista, así como excavaciones con equipo y/o manual para sondeos para descubrir Instalaciones subterráneas, a efectos de evitar daños a las mismas.
2.2.- TERRAPLENES
Se refieren principalmente a la compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para 90%; la formación y compactación por unidad de obra terminada, de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho, para noventa por ciento (90%) del banco que elija el contratista con TMA de 3"; Rellenos para banquetas formado en capas de 20 cms. de espesor compactadas al 90% con material del banco que elija el contratista
3.- TRABAJOS DIVERSOS
Los trabajos respectivos consiste en la ejecución de los siguientes trabajos: Guarnición de Concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f’c=200 kg/cm2, de 665 cm2 de sección, según proyecto, acabado aparente; Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada: simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas.
4.- PAVIMENTOS
Los trabajos de pavimentos se refieren al fresado de la carpeta asfáltica existente, suministro, formación y compactación de Sub-Base por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el Contratista, con material parcialmente triturado; el suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total; el Suministro y colocación de riego de liga con emulsión asfáltica tipo RR-2K superestable a razón de 0.50 lt/m2; el suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K a razón de 1.50 lt/ms; el suministro, tendido y compactado de carpetas de concreto asfáltico (Mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista de 8 cm de espesor compacto, con TMA 3/4", Suministro y colocación de  Concreto hidráulico MR= 50kg/cm2.
5.- SEÑALAMIENTO
Señales Elevadas.- Los trabajos de señalamiento incluyen principalmente el de Señales restrictivas (SR) SR-6 de 30cm por lado (alto) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m; Señales restrictivas (SR) SR-7 de 86x86cm (cedas el paso) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m; Señales restrictivas (SR) SR-10 de 86x86cm (vuelta derecha) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m; Señales restrictivas (SR) SR-22 de 86x86cm (estacionamiento prohibido) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m; Señales informativas (SIS) (parada de autobús) de 86x86cm (cedas el paso) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m.

Obras y Dispositivos Diversos.- Se considera el suministro e instalación de Obras y dispositivos diversos (OD), OD-5 indicadores de obstáculos de 61x122 cm colores blanco y negro; OD-7 vialeta reflejante blanca (a una cara).
Recubrimiento con Pintura.- Se refiere al recubrimiento de superficies con pintura, por unidad de obra terminada sobre Concreto: por superficie en cruces peatonales, marcas en el pavimento, flechas, leyendas, y achurados sobre el pavimento; Recubrimiento de superficies con pintura, sobre Concreto: por superficie en guarniciones; Recubrimiento de superficies con pintura, sobre de pavimento: raya de 12 cm de ancho con microesfera.
6.- OBRAS INDUCIDAS
Reubicación e instalación de línea de CFE existente.- se incluyen los trabajos de suministro e instalación de estructuras Tipo TS3N, TS3N/RD3, TS3N/AD3, TS3N/TS3 incluyendo maniobras con grúa, traslado excavaciones, poste y equipos necesarios con Protocolo para su correcta operación y de acuerdo a las normas de CFE. Construcción de línea primaria aérea en 3 fases y neutro, suministro e instalación de retenida doble ancla (RDA), retenida sencilla de ancla (RSA), retenida de banqueta (RBA) las cuales incluyen maniobras con grúa, traslados, excavaciones y equipos necesarios con Protocolo para su correcta operación y de acuerdo a las normas de CFE. Así como suministro e instalación de Bastidores B3, B1 y bajante de tierra (k) con protocolo, y el suministro e instalación de estructura aérea subterránea la cual deberá incluir los trabajos de maniobras con grúa, registro tipo 4, conectadores apartarrayos, cortacircuitos, excavaciones, poste materiales y equipos necesarios con protocolo y de acuerdo a normas de CFE para su correcta operación.
Reubicación de postes y construcción de líneas de Alumbrado existentes.- Incluye el suministro y colocación de gabinete para control de alumbrado tipo Nema 3R, suministro y colocación de alimentadores compuestos por poliducto de alta densidad RD-19 y cable de aluminio monopolares con aislamiento para 600V en cal.4 incluyendo cama de arena para protección. Suministro y colocación de poste cónico octagonal de 9m de altura con uno y dos brazos de 2.40m de longitud incluyendo cableado, suministro y colocación de luminarias según se indica, bases de concreto armado incluyendo anclas y poliducto. Registro prefabricado con concreto armado con fondo de grava y tapa de concreto armada y retiro de bases, poste y canalizaciones existentes los cuales deberán contemplas los trabajos de almacenaje, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.
8.- GENERALES
A.- SEÑALAMIENTO
Los trabajos de señalamiento comprenderán básicamente en la fabricación o adquisición y colocación donde lo indique la DOPM de las señales metálicas reflejantes y raya sobre el pavimento que se requieran para desvíos provisionales y lo considerado en el Proyecto de control vehicular.

Será a cargo y por cuenta del Contratista la colocación de los dispositivos de protección que se requieren durante la construcción de las obras, conforme a lo establecido en el Capítulo 6° del Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras (S.C.T.) Quinta edición 1986.
B.- LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y BRIGADA DE TOPOGRAFIA.
El Contratista estará obligado a tener laboratorio de control de calidad y brigada de topografía durante el tiempo de ejecución de la obra, debiendo entregar a la DOPM los resultados de las pruebas y de las que ordene la DOPM adicionales, así mismo para la recepción de cualquier tramo, este deberá ser verificado por la brigada de topografía de la compañía. 
C.- GENERALES.
El Licitante se obliga a presentar adicionalmente y en concordancia con la forma E-6 (Programa de Obra de montos mensuales) cuatro subprogramas, en los cuales las partidas correspondientes a estructuras (4 arcos), las actividades se inicien simultáneamente, estableciendo  cuatro  frentes de trabajo  de manera simultánea, debe destacarse que deberán considerar que el montaje de los arcos metálicos, por lo que no se consideraran sobrecostos por la ejecución de los trabajos  en jornadas nocturnas y el licitante al que se le adjudique el contrato, a la firma del mismo deberá presentar el programa dinámico de la obra, a efectos de cumplir con el periodo establecido en las bases de licitación.
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